
招标公告
GC-DGSBZB06A-2026

为适应公司发展需要，保证零件加工质量，提高生产效率，现特向社会公开招标，采购2台数控立车。
一．项目简介
我公司是华南地区最大的船用柴油发动机生产企业，产品有各款中、低速柴油机,其广泛应用于各种船舶，可用作船舶主推进带螺旋桨，主推进发电机组，辅助发电机组，以及驱动各种工程设备。

本项目属于广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）中的数控立车采购项目。根据要求，本项目为交钥匙工程，设备为两台数控立车，设备需满足我公司各种型号低速机气缸盖高质、高效、高可靠加工需求。

有意参与本项目投标的且需要本项目有关更详细资料用于投标技术方案、报价、投标书编写的投标人，可以向本项目招标联系人进行联系索取，招标联系人根据初步核实的投标人资质提供更详细资料。

二．项目招标的名称、编号、购置清单、技术参数：
 1、招标项目名称:
  广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）数控立车采购项目。

 2、招标编号:
    GC-DGSBZB06A-2026

 3、招标项目购置清单
本招标项目按产品零件的工艺要求及加工零件的尺寸大小，需采购数控立车，本项目设备的购置清单及对应的加工零件如下表1：

表1：项目购置清单及对应加工零件

	名称
	数量
	加工零件

	数控立车
	2台
	低速机气缸盖


4、机床主要技术参数及配置要求如下表2 ：

表2数控立车技术参数要求
	序号
	项目
	技术参数要求
	备注

	1
	*最大车削直径
	≥ Φ1600mm
	

	2
	*手动四爪卡盘直径
	≥1250mm
	

	3
	*最大车削工件高度
	≥1200mm
	

	4
	*加工零件最大承重
	≥6000Kg
	

	5
	*刀柄形式
	BT50
	

	6
	*刀库形式
	ATC
	

	7
	*刀库刀位数
	≥12把
	

	8
	*最大刀具重量
	≥30Kg
	

	9
	*换刀时间
	≤45S
	

	10
	*精度要求
	其精度标准符合GB/T17421.1《机床检验通则 第 1 部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》、GB/T17421.2《机床检验通则第2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》及 GB/T23582.1《数控立式车床 精度检验》的有关规定
	

	11
	*数控系统
	发那科系统或西门子系统
	

	12
	*排屑器
	履带式排屑器
	

	13
	*X轴光栅尺
	必须带X轴光栅尺
	

	14
	*Z轴光栅尺
	必须带Z轴光栅尺
	

	15
	*配置刀架数量
	32×32，L=160车刀架（3个）
40×40=，L=160车刀架（3个）
25×25，L=200车刀架（3个）
25×25，L=300车刀架（3个）
	

	16
	*X轴行程
	≥900mm
	

	17
	*Z轴行程
	≥800mm
	

	18
	*横梁升降距离
	750mm
	

	19
	*X轴快速移动速度
	≥8m/min
	

	20
	*Z轴快速移动速度
	≥8m/min
	

	21
	*主轴转速范围
	3.5-250rpm
	

	22
	*工作台（主轴）最大扭矩
	≥14KN.m
	

	23
	*导轨形式
	硬轨
	

	24
	*主轴电机功率
	≥31kW
	

	25
	*主轴变速方式
	齿轮箱高低两档变速+无级变速
	

	26
	*安装刀具尺寸
	□32×32mm
	

	27
	垂直刀架滑枕截面尺寸
	□220×220mm
	

	28
	*交钥匙要求
	每台机床满足交钥匙合格加工招标方指定一款低速机气缸盖零件（按照图纸完成外圆、端面、内孔、止口、环槽等车削内容加工），投标方负责提供加工工艺、数控程序、刀具方案，刀具由招标方采购
	


注：带*项必须响应项

三.机床主要技术要求

表2列出的技术参数和配置要求供参考，不代表机床的全部特点。本项目所要求的机床需要体现行业先进制造水平，以满足我公司各种型号低速机气缸盖高质、高效、高可靠加工需求。

机床要求具备高精度重载高效车削加工功能，利用先进的机床、刀具等工艺技术，实现高效高质高可靠生产。

采用先进的刀库系统、冷却液/铁屑管理系统，智能化的刀具及机床监控系统等，可以应对零件加工的长时间、高可靠稳定运行。

1、机床技术功能及加工要求：

1.1 机床需满足我司低速机气缸盖高质、高效、高可靠加工需求。

1.2 机床设计制造应符合国家标准、国际标准，机床的制造精度不低于国家标准。如机床为进口设备，需注明原产地，提供不低于国家标准验收标准。

1.3 机床所有零部件和各种仪表的计量单位应全部采用国际单位（ISO）标准。
1.4机床采用高级铸铁及箱型结构设计制造而成，经适当退火处理，消除内应力，材质坚韧，箱型结构设计，高刚性结构，具有足够刚性及强度。横梁可以任意上下升降，有高人性化操作性设计。横梁移动夹紧、松开装置为液压松开、液压夹紧。

1.5底座采箱型结构，厚肋壁及多层肋壁设计，可使热变形减至最低，能承受静、动态扭曲及变形应力，确保床身高刚性和高稳定性。立柱采特殊箱型结构，可提供滑台在重切削时强大支撑力，高刚性和高精度。
1.6 ATC 刀库:采用刀库自动换刀机构,刀库容量≥12把，刀柄形式为BT50,刀具最大重量≥30kg,配置内藏式切削水装置，可以确实冷却刀片寿命,进而降低加工成本.

1.7 电气箱 :电气箱配备空调机，有效降低电气箱内部环境温度，确保系统稳定。外部配线部分有保护蛇管，能耐热、耐油水。

1.8润滑系统 :具备自动脱压式润滑系统采集中给油，以先进脱压间歇式供油系统，以定时、定量、定压、各别方式提供每个润滑点适时、适量之给油，确保每一润滑位置确实得到润滑油。

1.9 X轴和 Z 轴为特殊箱型结构硬轨滑台
1.10 机床设计方便工件上下料；操作门、安全防护门上分别装有可扩大内部观察范围的大型视窗，可一目了然地确认机内状况；机床配置可实现舒适的作业和机械操作。

1.11机床工作电源为：三相 380V±10%，50Hz±1%，接地阻值<=10Ω。

1.12工作环境温度：5℃～+40℃，相对湿度：≤75%，在此环境下机床机械、电气、液压系统须保证24小时连续正常工作。

2、交钥匙工程的技术要求：（标书中需提交交钥匙工程详细的技术资料）

2.1 本项目为交钥匙工程，供方配置的机床需满足需方所提供的目标产品的加工要求，所提供的产品和服务需要高质高效高可满足交钥匙工程加工考核低速机气缸盖零件生产需要.

2.2 根据指定零件的加工工艺要求，由供方向需方分别推荐配置适合招标方指定低速机气缸盖零件加工的数控立车、刀具以及技术服务，并提供齐全的技术资料。其中设备需针对加工零件特征选用重载高精度高质量高可靠的成熟产品，详细提供设备技术参数和性能特点和刀具方案，刀具方案包括每把刀具的刀柄和刀片的品牌、数量等资料，提供每把刀具外形简图和切削参数，刀柄和刀片的数量需保证试切及终验收交钥匙过程并留有裕度，需提供装夹方式和技术细节要求，提供加工工艺、工序工步说明、加工参数和加工节拍等加工资料。

2.3 上述交钥匙工程技术准备的内容、加工工艺、刀具方案等需经供需双方共同确认，但需方不对最终结果负责，需方仅对厂房、水电气、起重机械等外围环境负责并提供必要的支持，供方对技术、设备、交钥匙工程涉及到的刀具、加工程序、加工过程（包括工艺优化和改进措施）等负全责。

2.4 选用的刀具品牌建议采用国际知名品牌，由于刀具选型确认的时间较长，设备交货时间常长于刀具交货时间，因此允许刀具选型确认可以晚于设备合同一个月，招标方根据双方确认的刀具方案进行刀具采购。 

2.5 交钥匙工程加工终验收需达到的目标：

⑴加工质量要求：严格按照图纸尺寸和形位精度验收，采用以三坐标测量机为主检验，加工零件精度必须合格。

⑵加工效率要求：
按照双方确定的加工节拍完成招标方指定的一款低速机气缸盖零件车削加工。
⑶加工可靠性要求：连续加工多个零件，设备无故障并且加工质量和效率均满足要求。

四．机床满足以下生产制造标准
机床所有零部件加工、装配成品质量符合产品图纸及相关技术要求，其安全标准符合 GB15760《金属切削机床安全防护通用技术条件》的有关规定，其精度标准符合GB/T17421.1《机床检验通则 第 1 部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》、GB/T17421.2《机床检验通则 第 2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》及 GB/T23582.1《数控立式车床 精度检验》的有关规定。
机床制造精度不低于国家标准要求，且满足表1对应图纸零件加工要求，以上标准及要求若有相抵触时，以更高标准要求为准。

五．机床的验收

 1、预验收

设备制造完成后供方通知需方在供方负责制造的公司进行预验收，按照机床制造厂家的验收标准进行验收，验收合格后方可发货，预验收由供方组织，并提供相关的检验工具和材料。

   1.1 对机床进行外观验收。

   1.2 按技术规格书，技术协议或合同的要求对机床配置功能进行验收。对所有外购件、液压元件、电气元件、数控系统、伺服电机、主轴轴承、光栅尺等进行逐项确认。

   1.3 按技术规格书、技术协议或合同的要求对机床静态精度进行验收。

   1.4 预验收完成后双方签定设备预验收报告。两台数控立车须分别进行预验收，并分别形成《预验收报告》。

 2、终验收：

2.1机床终验收在需方工厂进行，终验收项目包括：按合同、技术规格书或技术协议逐项对机床和附件性能参数及功能检查、静态精度验收（需要使用制造工厂专用检测仪器及检具的项目不再进行重复检测）、标准试件试切验收、低速机气缸盖零件交钥匙加工等验收。两台数控立车须分别进行终验收，终验收合格，分别形成《终验收报告》。

2.2 机床常规标准验收所用测量器具、标准试件及刀工具由供方负责并承担费用。

2.3 交钥匙工程的终验收在需方工厂进行，要求按机床制造商提供的刀具、工装、加工程序，完成需方指定一款低速机气缸盖零件交钥匙试切加工，试切时机床的操作由供方负责
试切用的零件由需方准备（需方提供符合图纸要求的毛坯材料），试件检验在需方工厂由买方协助完成，需方提供测量手段，按照测量规范进行。      

满足交钥匙工程加工终验收需达到的目标和投标时供方承诺的零件加工时间要求为交钥匙工程合格。

终验收以机床验收合格以及交钥匙工程验收合格作为终验收合格标准。验收合格后，双方代表签字生效。

六．机床的安装与调试

机床预验收合格后，需方与供方商议机床的发货时间，发货前供方提前知会买方做好收货准备。

1、需方在收到机床，并完成安装所需的必要准备工作后，通知机床制造商。在收到通知后，供方应在10天内派出机械、电气、工艺专家赴用户工厂负责机床安装、调试、提交及产品加工验收工作。

2、供方负责基础二次灌浆的指导，安装时的起重吊车及吊车工等均由需方负责。

3、机床基础完成施工建设后，供方和需方共同开展机床基础验收工作。
4、安装、二次灌浆、调试、产品试加工、终验收、培训须在2个月内完成，供方须提供相关的具体进度表，设备交付前须对需方相关人员进行约两周的技术指导培训。

5、安装、二次灌浆、调试、产品试加工、培训、终验收期间，供方来往所产生的交通费用，食宿费用由供方承担，需方提供安装、二次灌浆、调试、产品试加工、终验收、培训期间供方工作人员的工作午餐。

七．质量保证及售后服务

1、设备质量保证期为12个月，质量保证期从终验收合格之日起计算。

2、在质量保证期内，供方应对由于设备设计、工艺、材料或质量缺陷等原因导致的任何设备故障负责，并免费负责对设备进行维修（含零部件更换）或以消除故障。

3、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如设备停用影响生产时间超过30天，则质保期顺延并扣除质保金50%。

4、对于质量保证期内设备运行出现故障，供方自接到需方服务通知起4小时内给需方作出响应，诊断设备故障并指导需方排除解决设备故障；对需方不能自行解决的故障，供方人员应在48小时内到达买方现场进行维修。

5、设备在质量保证期到期前一月，供方派有经验的设备工程师对整机进行一次免费保养并进行整机的精度校准。具体工作内容如下：

5.1设备机械、电气维护保养。

5.2设备整机精度校调（含激光检测和补偿）。

5.3设备电气参数优化。

6、质保期结束后，要求供方提供终身技术支持。

7、供方如为国外制造商，供方在中国境内应建有零备件中心，保证有充足的备件供应。
八．交货期、交货地点、付款方式及买卖合同注意事项
 1、交货期

自合同生效之日起的4个月内，需完成本采购设备的制造、交货、安装、调试、人员培训、交钥匙工程。并交付给买方正常使用。

 2、交货地点
广州市南沙区大岗镇潭新公路362号广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期）。

 3、付款方式

买方预付合同总额的30％作为预付款，卖方需开具合同总额30％的增值税（税率：13%）专票发票；货物发运用户前，预验收合格后，买方支付合同总额的30％作为发货款，卖方需开具合同总额30％的增值税（税率：13%）专票发票；终验收合格后，买方支付合同总额的30％作为终验收款，同时卖方需开具合同总额的40％增值税（税率：13%）专票发票；合同总额的10％作为质保金，如无质量问题，在终验收合格之日起一年后付清。(付款比例可以按照不同国家设备供应商习惯协商，但质保金不变）

 4、购置合同注意事项
    本项目设备共两台数控立车设备，项目的购置合同（范本）见附件2。

如设备是国外生产，原则上应以人民币到厂价报价。如以外币报价，则外币折算汇率应以投标截止日中国工商银行网站公布的外币现钞卖出价的汇率为准换算为人民币价格签订合同，或者按此时银行的锁定汇率价换算成人民币价格签订合同，也可直接用外币价签合同。

九．投标须知

（一）投标人资格要求

  1、具备的条件：
   1.1 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织等的营业执照或登记证书、制造商授权函等证明文件复印件。

   1.2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标公告发布当月往前顺推六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）。

   1.3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下两种形式之一的财务状况报告： 

1.3.1 经会计师事务所审计的近三年年度财务报告；

1.3.2基本开户银行出具的资信证明。如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务报表复印件。

1.4 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供该证明材料复印件（如履行合同的场地、设备、技术人员等）或提供承诺函（格式自拟）。

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

  2、本项目的特定资格要求：

2.1 投标人为所投设备的制造商或有合法授权的代理商；

2.2 本项目高度专业，原则上只选择具有大型零件车削加工高效高质制造业绩的国内外知名机床品牌。
2.3 投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）。

    2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目同一分包招标。

2.5本项目不接受联合体投标。

（二）投标单位需提供以下资料：
  1、营业执照副本和相应生产制造资质证书复印件（均需盖投标单位公章，原件备查）；

  2、法定代表人证明书和委托授权书原件；

  3、供方提供最近10年来符合本项目技术要求的同类型机床的销售和高效高质生产加工业绩资料（例如：令招标方可以信任的的销售合同和案例使用证明材料等）

（三）投标文件中的项目实施方案：
  1、投标内容应包括：
1.1 所选型设备的技术规格书或技术协议书（包括主要技术参数及配置的详细描述、验收、安装及培训等内容）

1.2 针对需方加工零件，提供所选型设备方案设计总体示意图，主轴功率扭矩图、床身结构图等。

1.3 针对需方加工零件，所选型设备制造和验收所依据的标准，机床精度表。

 1.4 提供所选型设备涉及的主要部件名称、型号、及生产厂家信息。将信息资料填写至表3中。
表3  数控立车主要部件及生产厂家信息

	序号
	名称
	型号
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


   1.5针对需方指定加工的低速机气缸盖零件，分别提供相应的机床选型、加工零件的工艺规划、夹具图纸和刀具方案清单，加工节拍清单等工艺方案策划文件（交钥匙工程的技术方案）。

   2、投标文件需列出安装调试进度安排，列出安装时须招标人配合的要求。

   3、投标文件需承诺机床终验收时需满足招标方指定零件的生产要求。机床验收合格、试切削合格、用户零件单件试切和批量生产验收合格才算终验收合格。

   4、投标书份数为一正本四副本。
（四）开标时，出现如下情况之一的为无效标：

1、投标书的关键内容模糊或不能辨认的；

2、投标书有2个以上投标报价的；

3、投标书在投标截止时间后送达的；

4、投标书未密封和未在封条上加盖公章的。

5、投标书资料不齐全、不真实或与其他投标单位串通投标的。

（五）投标截止时间、开标时间
1、递交投标文件时间：  2026年7月13日 

2、投标截止时间：      2026年7月26日        

3、递交投标文件地点：

   广州市荔湾区芳村大道东73号，广州柴油机厂股份有限公司 工艺部

招标联系人:邓工，联系方式：13760818780

开标时间： 2026年7月27日

                                  广州柴油机厂股份有限公司 

                                      2026年7月13日
附件资料： 

1、《投标申请人声明》

2、《投标书》

3、《销售合同范本》

4、《评标办法》

注：附件资料可从广州柴油机厂股份有限公司网站http://www.gdfdiesel.com.cn下载
附件1：

投标申请人声明

广州柴油机厂股份有限公司： 

本公司就参加投标工作，作出郑重声明： 

本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。

本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

若本公司在投标过程中提供虚假材料或存在廉洁方面的问题或存在商业贿赂或存在围标串标等情况的，一经招标人认定，我方将自愿放弃本项目及今后三年内参与广州柴油机厂股份有限公司及其下属公司组织的招标项目的投标资格。

本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单；参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目招标文件编写等工作；本公司与招标单位没有隶属关系或其他利害关系。 

本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在履约过程中，严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果（包括但不限于中标无效/取消投标或中标资格、招标不予退还投标保证金/履约保证金、招标人解除合同、赔偿给招标人造成的全部损失），并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明 

声明企业(企业公章)：

法定代表人（签字）：

  年  月  日

附件:2


投 标 书
  GC-DGSBZB06B-2026

项目投标报价（将本项目投标报价等相关内容填写至表1）

表1投标报价

	项目
	名称
	数量
	型号规格
	单价（元）
	小计（元）

	主机
	数控立车
	2台
	
	
	

	配置刀架
	32×32，L=160车刀架（3个）

40×40=，L=160车刀架（3个）

25×25，L=200车刀架3个）

25×25，L=300车刀架（3个）
	2套
	
	
	

	不含税总价格
	
	大写:
	小写:¥

	含税总价格
	
	大写:
	小写:¥

	交货期
	
	
	质保金
	10%


备注：

以上报价包含机床主机和配件、运输费、装卸、安装、调试、机床验收、购买方零件交钥匙加工、机床培训辅导、质保期售后服务、雇员、合同实施过程中应预见和不可预见的总费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

如设备是国外生产，原则上应以人民币到厂价报价。如以外币报价，则外币折算汇率以投标截止日中国工商银行网站公布的外币现钞卖出价的汇率换算为人民币价格，或者按此时银行的锁定汇率价换算成人民币价格签订合同，也可直接用外币价签合同。

二．数控立车主要技术指标
1、数控立车技术规格参数配置、响应情况，见表2。
表2 数控立车技术规格参数配置及响应情况
	序号
	项目
	技术参数要求
	响应情况
	优于或符合

或偏离

	1
	*最大车削直径
	≥ Φ1600mm
	
	

	2
	*手动四爪卡盘
直径
	≥1250mm
	
	

	3
	*最大车削工件高度
	≥1200mm
	
	

	4
	*加工零件最大
承重
	≥6000Kg
	
	

	5
	*刀柄形式
	BT50
	
	

	6
	*刀库形式
	ATC
	
	

	7
	*刀库刀位数
	≥12把
	
	

	8
	*最大刀具重量
	≥30Kg
	
	

	9
	*换刀时间
	≤45S
	
	

	10
	*精度要求
	其精度标准符合GB/T17421.1《机床检验通则 第 1 部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》、GB/T17421.2《机床检验通则第2 部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》及 GB/T23582.1《数控立式车床 精度检验》的有关规定
	
	

	11
	*数控系统
	发那科系统或西门子系统
	
	

	12
	*排屑器
	履带式排屑器
	
	

	13
	*X轴光栅尺
	必须带X轴光栅尺
	
	

	14
	*Z轴光栅尺
	必须带Z轴光栅尺
	
	

	15
	*配置刀架数量
	32×32，L=160车刀架（3个）

40×40=，L=160车刀架（3个）

25×25，L=200车刀架（3个）

25×25，L=300车刀架（3个）
	
	

	16
	*X轴行程
	≥900mm
	
	

	17
	*Z轴行程
	≥800mm
	
	

	18
	*横梁升降距离
	750mm
	
	

	19
	*X轴快速移动
速度
	≥8m/min
	
	

	20
	*Z轴快速移动
速度
	≥8m/min
	
	

	21
	*主轴转速范围
	3.5-250rpm
	
	

	22
	*工作台（主轴）最大扭矩
	≥14KN.m
	
	

	23
	*导轨形式
	硬轨
	
	

	24
	*主轴电机功率
	≥31kW
	
	

	25
	*主轴变速方式
	齿轮箱高低两档变速+无级变速
	
	

	26
	*安装刀具尺寸
	□32×32mm
	
	

	27
	垂直刀架滑枕截面
尺寸
	□220×220mm
	
	

	28
	*交钥匙要求
	每台机床满足交钥匙合格加工招标方指定一款低速机气缸盖零件（按照图纸完成外圆、端面、内孔、止口、环槽等车削内容加工），投标方负责提供加工工艺、数控程序、刀具方案，刀具由招标方采购
	
	


注意：“响应情况”栏填写响应数据或是否响应，在对应的“优于或符合或偏离”栏注明“优于”或“符合”或“偏离”。带*项为必须响应项

2、将数控立车主要部件及供应商信息资料填写至表3中。
表3 数控立车主要部件及生产厂家信息

	序号
	名称
	型号
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


三、付款方式

买方预付合同总额的30％作为预付款，卖方需开具合同总额30％的增值税（税率：13%）专票发票；货物发运用户前，预验收合格后，买方支付合同总额的30％作为发货款，卖方需开具合同总额30％的增值税（税率：13%）专票发票；终验收合格后，买方支付合同总额的30％作为终验收款，同时卖方需开具合同总额的40％增值税（税率：13%）专票发票；合同总额的10％作为质保金，如无质量问题，在终验收合格之日起一年后付清。(付款比例可以按照不同国家设备供应商习惯协商，但质保金不变）
四、机床售后、质保要求及响应情况（表4）

表4售后、质保响应情况
	序号
	项目内容
	要求
	响应情况
	优于或符合

或偏离

	1
	收到故障通知响应时间
	在4小时内
	
	

	2
	收到买方不能自行解决的故障通知后到达现场处理响应时间
	在48小时内
	
	

	3
	一般故障处理时间
	不超过24小时
	
	

	4
	质保期
	在终验收合格后壹年
	
	

	5
	质保期满后的服务
	提供终身有偿维修保养服务
	
	

	6
	关于质保其他要求
	质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如设备停用影响生产时间超过30天，则质保期顺延并扣除质保金50%。
	
	

	7
	主轴维修服务
	主轴损坏需要维修时，保证原制造商提供维修服务，维修周期15天内（含拆装）且保证达到原主轴性能，维修后主轴享用一年质保期。
	
	

	8
	备件服务
	国内建有机床零部件备件中心，保证有充足的备件供应。
	
	

	9
	服务团队
	国内有技术中心和售后服务机构，具备大型数控立车行业加工工艺服务经验和机床售后服务团队。列出本行业10年以上经验服务团队人员资历、履历。
	
	


注意：上表中“响应情况”栏填写响应数据，在对应的“优于或符合或偏离”栏注明“优于”或“符合”或“偏离”。

售后服务单位：                                        

售后服务单位地址：                                       

投标单位（签章）：                                  

法定代表人（或法定代理人）签字：                   

日期：   年    月    日
附件3：

买卖合同(范本）

购买方（甲方）：广州柴油机厂股份有限公司     合同编号：

销售方（乙方）：                           合同签订地点：广州荔湾   

                                                合同签订时间：                   

机床、数量、价格、交货期（见下表）：

	项目
	名称
	数量
	型号规格
	单价（元）
	小计（元）

	主机
	数控立车
	2台
	
	
	

	配置刀架
	32×32，L=160车刀架（3个）

40×40=，L=160车刀架（3个）

25×25，L=200车刀架（3个）

25×25，L=300车刀架（3个）
	2套
	
	
	

	不含税总价格
	
	大写:
	小写:¥

	含税总价格
	
	大写:
	小写:¥

	交货期
	
	
	质保金
	10%


备注：

以上报价包含机床主机和配件、运输费、装卸、安装、调试、机床验收、购买方零件交钥匙加工、机床培训辅导、质保期售后服务、雇员、合同实施过程中应预见和不可预见的总费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

如设备是国外生产，原则上应以人民币到厂价报价。如以外币报价，则外币折算汇率以投标截止日中国工商银行网站公布的外币现钞卖出价的汇率换算为人民币价格，或者按此时银行的锁定汇率价换算成人民币价格签订合同，也可直接用外币价签合同。

    第二条、质量标准：货物符合国家标准及行业标准以及招标公告所提出的要求及技术协议要求，保证货物不是国家明令限制、淘汰产品；

第三条、货物包装及包装处置：由销售方提供，能有效地防护货物不被碰伤及防雨、防潮。包装没有特别声明不回收；

  第四条、交货地点、运费支付：广州市南沙区大岗镇潭新公路362号广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目（二期），运费由销售方承担；

第五条、货物交接：货物到达交货地点后，要有购、销双方人员或委托人按照送货清单当面点检签收确认。如购买方负责安装调试，除有特别声明，销售方允许购买方开箱并按装箱单点检，对不符合装箱单项目要及时反馈销售方处理。

    第六条、安装调试：

①如货物安装过程中采购人需补充其它内容的，中标人必须配合采购人对设计方案进行修正或修改，不得以任何理由加收任何费用。

②中标人在生产制造及运输装卸过程中，承担运输风险和费用。负责对因制造及运输过程中缺损的零部件予以更换。全部设备符合设计要求。

③按采购人提供的适合设备安装要求的安装空间（设备长、宽及安装净高），处理好地面等工程问题，对于设备安装设施而导致设备不能达到验收及使用要求的，中标人负责按规范整改。

④中标人须严格遵守执行采购人现行的管理规定制度，接受采购人对安装现场的质量、安全、文明、环保及纪律的监督和管理。如因安装措施不当造成人员人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

⑤确保安装现场的清洁卫生，施工垃圾须清理干净。中标人完成合同约定的所有工作，在撤场工作结束后，中标人须将现场整洁干净再移交采购人。

⑥中标人应在采购人指定的范围内安装，在采购人规定的时间内无条件对安装辅助设施进行拆卸和清理场地。中标人在完工后至验收合格并移交采购人前期间，仍须负责设施保护责任及成品的保洁责任，其所需费用包含在合同金额中。

    ⑦设备安装期间中标人须保护采购人原有的场地环境和相关设施设备，如有损坏必须负责赔偿或者恢复原状，并严格加强安装人员管理制度，如发生盗窃，斗殴等现象，则追究中标人责任。
验收：
①交付验收标准：依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合采购文件和响应承诺中采购人认可的各项要求和标准；符合货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

②应按国家现行有关标准验收或货物来源国官方标准验收。

③预验收在合同设备制造厂内根据双方认可的验收方案进行。设备制造完成后供方通知需方在供方负责制造的公司进行预验收，按照机床制造厂家的验收标准进行验收，验收合格后方可发货，预验收由供方组织，并提供相关的检验工具和材料。验收内容包括：

   ⑴ 对机床进行外观验收。

   ⑵ 按技术规格书，技术协议或合同的要求对机床配置功能进行验收。对所有外购件、液压元件、电气元件、数控系统、伺服电机、主轴轴承、光栅尺等进行逐项确认。

   ⑶ 按技术规格书、技术协议或合同的要求对机床静态精度进行验收。

    预验收完成后双方签定设备预验收报告。两台数控立车须分别进行预验收，并分别形成《预验收报告》。

④终验收在购买方工厂现场根据双方认可的验收方案要求进行。

⑴ 终验收项目包括：按合同、技术规格书或技术协议逐项对机床和附件性能参数及功能检查、静态精度验收（需要使用制造工厂专用检测仪器及检具的项目不再进行重复检测），标准试件试切验收、零件加工等验收。刀具按照刀具合同验收。两台数控立车分别进行终验收，终验收合格，分别形成《终验收报告》。

⑵ 机床常规标准验收所用测量器具、标准试件及刀工具由供方负责并承担费用。

⑶ 本项目为交钥匙工程，交钥匙工程的终验收在需方工厂进行，要求按机床制造商提供的刀具方案(刀具由需方采购)、加工工艺、加工程序，完成买方指定三款零件的交钥匙试切加工。试切时机床的操作由供方负责，试切用的零件由需方准备（需方提供符合图纸要求的毛坯材料），试件检验在需方工厂由买方协助完成，需方提供测量手段，按照测量规范进行。

交钥匙工程加工终验收需达到的目标如下：

a.加工质量要求：严格按照图纸尺寸和形位精度验收，采用以三坐标测量机为主检验，加工零件精度必须合格。

b.加工效率要求：
按照双方确定的加工节拍完成买方指定的低速机气缸盖零件车削加工。
c.加工可靠性要求：连续加工多个零件，设备无故障并且加工质量和效率均满足要求。
⑷ 满足交钥匙工程加工终验收需达到的目标和投标时供方承诺的零件加工时间要求为交钥匙工程合格。
    机床验收合格、标准件试切削合格、用户零件单件试切和批量生产验收合格达到交钥匙工程加工终验收需达到的目标才算终验收合格。终验收合格双方据此签署《终验收合格报告》。

    第八条、质保期、质保金：
质保期为终验收合格后壹周年，质保金为合同成交额的10%。

第九条、付款方式、出具发票：购买方预付合同总额的30％作为预付款，销售方需开具合同总额30％的增值税（税率：13%）专票发票；货物发运用户前，预验收合格后，购买方支付合同总额的30％作为发货款，销售方需开具合同总额30％的增值税（税率：13%）专票发票；终验收合格后，购买方支付合同总额的30％作为终验收款，同时销售方需开具合同总额的40%增值税（税率：13%）专票发票；合同总额的10％作为质保金，如无质量问题，在终验收合格之日起一年后付清。(付款比例可以按照不同国家设备供应商习惯协商，但质保金不变）。

第十条、售后服务：
质量保证期壹年,质量保证期从终验收合格之日起计算。

②在质量保证期内，卖方应对由于设备设计、工艺、材料或质量缺陷等原因导致的设备故障负责，并免费负责对设备进行维修（含零部件更换）或以消除故障。

③质保期内，如设备或零部件因非用户方人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如设备停用影响生产时间超过30天，则质保期顺延并扣除质保金50%。
④对于质量保证期内设备运行出现故障，卖方自接到买方的故障通知，卖方承诺在上班时间段（非法定节假日、周一到周五正常工作时间段）在8小时内予以答复，如故障无法排除，卖方应在48小时内到达买方现场处理。

⑤设备在质量保证期到期前一月派有经验的设备工程师对整机进行一次免费保养并进行整机的精度校准。具体工作内容如下：

1）设备机械、电气维护保养。

2）设备整机精度校调（含激光检测和补偿）。

3）设备电气参数优化。

⑥质保期结束后，要求机床制造商提供终身技术支持。 

    第十一条、人员培训：
     设备完成安装调试和终验收后，设备厂家在销售方工厂现场对销售方指定的人员进行设备操作、机械维修、电气维修等方面的专业培训。

、合同生效条件：

    1、签订合同：甲乙双方必须在合同上签字或盖章确认合同协议的内容。

2、对比合同：甲乙双方应当认真核对合同内容，确认各自的权利和义务，并进行签名或盖章确认。

3、技术协议或技术规格书内容作为合同的一部分同等重要。

 4、付款条件：甲方应当按照合同约定的付款方式和时间付款。

第十三条、违约责任及免责条件：
1、任何一方未按照本合同约定履行相应的义务,应承担相应的违约责任。

2、乙方若未按合同规定时间、未按合同约定品牌、数量、规格交付货物,超过宽限期2个月后每延迟一天支付总金额万分之五的违约金。如违约金达到合同总金额5%时,甲方有权单方解除合同,且甲方不承担任何责任，乙方应于甲方发出解除通知书之日起3日内返还甲方已支付的货款，每延迟一日，乙方按照应返还货款的万分之五向甲方支付违约金。乙方支付延迟交货违约金,并不能免除乙方按照合同履行交货的义务。

3、因甲方的原因致使产品不能按照约定期限交付的,不追究乙方责任。

4、若因乙方提供产品的质量问题对甲方造成质量事故,甲方有权要求乙方赔偿全部经济损失。

5、当事人一方因地震、水灾、海啸、雪灾、泥石流、罢工、骚乱、瘟疫、政府干预、禁运或其他不可抗力原因而不能履行合同的，应采取协商方式解决。遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知对方，并应在不可抗力事件发生后十天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。没有立即通知对方而导致对方损失扩大的，对损失扩大的部分承担赔偿责任。
第十四条、合同纠纷解决办法：购、销双方发生合同纠纷时，应当努力协商寻找解决办法，协商不成可向当地工商行政管理部门申请调解，也可直接向合同签订地人民法院提出起诉。

第十五条、合同附件：合同附件与本合同是不可分割的部分，与本合同有同等的法律效力。

第十六条、本合同一式四份，购、销双方各执两份。
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广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地项目
（二期）数控立车采购项目评标办法

GC-DGSBZB06C-2026
为确保在公平的条件下保障公司利益最大化，根据《招标公告》GC-DGSBZB06C-2026提出的标的要求，特制定本次应标的评标办法。

一、评标总则

 1、本项目的评标采用综合评分法，总分100分。

 2、本项目高度专业，原则上只选择具有大型零件车削加工高效高质制造业绩的国内外知名机床品牌。如果在机床制造行业没有深厚的品牌底蕴，则评委会认为不具备本项目投标资格。

 3、本次评标采用综合评分法在满足招标文件要求的前提下，对每个有效投标人的投标文件分别进行综合评分并汇总。综合得分（价格得分＋技术得分+商务得分）最高者为第一名，依次类推确定得分排名顺序，推荐排名第一的投标人为中标候选人。若出现多家投标人并列最高分，则确定投标报价较低者为中标候选人。若出现排名前一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标人。具体评分细则如下：

	评分细则

	序号
	打分项目
	说明
	分值
	评分标准
	备注

	1
	投标报价
	价格标
	60
	基准值得分为60分，报价每高于基准值1%减0.5分，报价低于基准值不扣分，取小数点后2位。
	以投标报价的算术平均值×0.95，作为本项目的价格评分的基准值。

	2
	设备技术参数
	技术标
	8
	1、所有设备技术参数指标响应情况应均为“符合”得6分；项目“偏离”的每一项扣0.5分，扣完为止。
    2、每一项设备技术参数指标响应情况为“优于”加0.1分，显著优于并显著影响加工范围和效率的每项最多加0.5分，本项汇总最多加2分。
	1、技术参数指标见《招标公告》表2要求；

2、技术参数响应情况见《投标书》表2要求。

	3
	技术性能
	
	2
	1、按《招标公告》“表3”要求，设备分别提供了各设备涉及的主要部件名称、型号、及生产厂家信息的，得1分。
 2、设备的主要部件为国外知名品牌，并被评委会认可的酌情加0.5-1分，最多加1分。
	投标人提供的设备主要部件名称、型号、及生产厂家信息见《投标书》表3。

	4
	项目实施方案
	
	12
	   1、按《招标公告》“（三）投标文件中的项目实施方案的要求”，提交项目实施方案文件，每一项未提供的，或每一项信息资料不完整或信息资料不清晰的，扣0.5分，基础分6分。
2、根据招标人加工零件的实际要求，对投标人提供的试切件加工的机床配置方案介绍、加工工艺方案、刀具方案等进行综合评估，提供详细的加工工艺技术方案，认为能满足加工零件的工艺要求、加工工序合理、加工节拍及辅助时间符合、刀具方案合理的，由良到最优分档评分，一般0-3分，良4分，较优5分，最优6分。
	见《招标公告》“（三）投标文件中的项目实施方案的要求”

	5
	投标人资格要求
	商务标
	3
	1、按《招标公告》“九．投标须知（一）投标人资格要求1、具备的条件”要求 ”提供基本符合要求的文件，得3分；
    2、上述涉及的“文件”，有任意一项没有提供的，商务标各项得0分。
	按《招标公告》“九．投标须知（一）投标人资格要求1、具备的条件”要求 ”，提供的资料包括：
1 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织等的营业执照或登记证书、制造商授权函等证明文件复印件。

   2 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供招标公告发布当月往前顺推六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应证明文件）。

   3 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下两种形式之一的财务状况报告： 

3.1 经会计师事务所审计的近三年年度财务报告；

3.2基本开户银行出具的资信证明。如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务报表复印件。

4 履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供该证明材料复印件（如履行合同的场地、设备、技术人员等）或提供承诺函（格式自拟）。

5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《投标人资格声明函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

6投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需在投标文件中提供相关证明资料）。

	6
	业绩表现
	
	5
	供方提供最近10年来符合本项目技术要求的同型号机床的销售和高效高质生产加工业绩资料,每项业绩每项加1分，最多加5分。
	需要提供业绩案例最终用户销售合同复印件和验收报告等资料。

	7
	交货期
	
	2
	1、交货期超过预定值的，得0分；
    2、交货期不大于基准值，得2分。
	

	8
	履约能力
	
	3
	评委会按照最近3年各投标公司（或各设备制造厂商）的品牌市场地位、经营收入、同类机床收入、利润、是否上市等综合评估，由差到最优分档得分，差得0分，较优得1分，最优的得3分。
	公司近3个年度的财务数据和履行合同所必须的设备厂家、设备品牌和专业技术能力介绍：提供该证明材料复印件（如履行合同的场地、设备、技术人员等）或提供承诺函（格式自拟）。

	9
	售后服务、质量保证
	
	5
	1、所有质量保证承诺、质保期等质量保证要求响应情况均为“符合”得2分； 

 2、主轴维修服务、备件服务、售后服务中心和服务人员等软硬件能力由良到最优按评估分档加分，良得1分，较优得2分，最优的得3分。最多加3分。
    3、售后服务人员、质量保证承诺、质量保证要求响应每一项为“偏离”的扣1分；严重偏离的此项为0分。
	1、见《招标公告》“七．质量保证及售后服务”要求；

2、见《投标书》表4售后、质保响应情况要求。
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4、总分计算由评标委员会成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个投标人的实际得分（投标报价得分+商务部分得分+技术部分得分），并按得分高低排出名次。最终推荐不超过2名中标候选人；招标人将根据排序结果等选择确定中标人。

    本办法由招标发起部门工艺部提出；

本办法由评委会审议；

本办法由评委会组长审批。

本办法由公司纪委全程监督执行。
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